LTE (LongTermEvolution – развитие в продолжительной перспективе)- тањавуллот барои ояндаи дур.

IMS (IP Multimedia Subsystem) – IP зерсистемаи мультимедиявї

E-UTRAN – Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (шабакаи универсалии радиоалоќаи заминӣ)

SAE (System Architecture Evolution)

EPC (Networked Packet Core Network)

(UE)-пользовательскими терминалами

(UP – User Plane) -передача пользовательских данных

(CP – Control Plane)-передача сигнальной информации

 (RRM – Radio Resource Management): Управление радиоресурсами

MME (Узел Управления Мобильностью — Mobility Management Entity):

PWS (Public Warning System, система тревожного оповещения)

S-GW (Serving Gateway — обслуживающий шлюз):

P-GW (Пакетный шлюз — Packet Data Network Gateway):

PCRF (Узел выставления счетов абонентам — Policy and Charging Rules Function):

 Policy Function (управление политикой)

Charging Function (управление начислением платы)

 HSS (Home Subscriber Server — сервер абонентских данных сети)

LTE (LongTermEvolution – развитие в продолжительной перспективе)- тањавуллот барои ояндаи дур.

IMS (IP Multimedia Subsystem) – IP зерсистемаи мультимедиявї

E-UTRAN – Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (шабакаи универсалии радиоалоќаи заминӣ)

SAE (System Architecture Evolution)

EPC (Networked Packet Core Network)

(UE)-пользовательскими терминалами

(UP – User Plane) -передача пользовательских данных

(CP – Control Plane)-передача сигнальной информации

 (RRM – Radio Resource Management): Управление радиоресурсами

MME (Узел Управления Мобильностью — Mobility Management Entity):

PWS (Public Warning System, система тревожного оповещения)

S-GW (Serving Gateway — обслуживающий шлюз):

P-GW (Пакетный шлюз — Packet Data Network Gateway):

PCRF (Узел выставления счетов абонентам — Policy and Charging Rules Function):

 Policy Function (управление политикой)

Charging Function (управление начислением платы)

 HSS (Home Subscriber Server — сервер абонентских данных сети)

|  |  |
| --- | --- |
| E-UTRAN – Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (шабакаи универсалии радиоалоќаи заминӣ)SAE (System Architecture Evolution)EPC (Networked Packet Core Network)(UE)-пользовательскими терминалами (UP – User Plane) -передача пользовательских данных (CP – Control Plane)-передача сигнальной информации  (RRM – Radio Resource Management): Управление радиоресурсамиMME (Узел Управления Мобильностью — Mobility Management Entity): | PWS (Public Warning System, система тревожного оповещения)S-GW (Serving Gateway — обслуживающий шлюз):P-GW (Пакетный шлюз — Packet Data Network Gateway):PCRF (Узел выставления счетов абонентам — Policy and Charging Rules Function): Policy Function (управление политикой)Charging Function (управление начислением платы) HSS (Home Subscriber Server — сервер абонентских данных сети) |