LTE (LongTermEvolution – развитие в продолжительной перспективе)- тањавуллот барои ояндаи дур.

IMS (IP Multimedia Subsystem) – IP зерсистемаи мультимедиявї

E-UTRAN – Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (шабакаи универсалии радиоалоќаи заминӣ)

SAE (System Architecture Evolution)

EPC (Networked Packet Core Network)

(UE)-пользовательскими терминалами

(UP – User Plane) -передача пользовательских данных

(CP – Control Plane)-передача сигнальной информации

(RRM – Radio Resource Management): Управление радиоресурсами

MME (Узел Управления Мобильностью — Mobility Management Entity):

PWS (Public Warning System, система тревожного оповещения)

S-GW (Serving Gateway — обслуживающий шлюз):

P-GW (Пакетный шлюз — Packet Data Network Gateway):

PCRF (Узел выставления счетов абонентам — Policy and Charging Rules Function):

Policy Function (управление политикой)

Charging Function (управление начислением платы)

HSS (Home Subscriber Server — сервер абонентских данных сети)

LTE (LongTermEvolution – развитие в продолжительной перспективе)- тањавуллот барои ояндаи дур.

IMS (IP Multimedia Subsystem) – IP зерсистемаи мультимедиявї

E-UTRAN – Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (шабакаи универсалии радиоалоќаи заминӣ)

SAE (System Architecture Evolution)

EPC (Networked Packet Core Network)

(UE)-пользовательскими терминалами

(UP – User Plane) -передача пользовательских данных

(CP – Control Plane)-передача сигнальной информации

(RRM – Radio Resource Management): Управление радиоресурсами

MME (Узел Управления Мобильностью — Mobility Management Entity):

PWS (Public Warning System, система тревожного оповещения)

S-GW (Serving Gateway — обслуживающий шлюз):

P-GW (Пакетный шлюз — Packet Data Network Gateway):

PCRF (Узел выставления счетов абонентам — Policy and Charging Rules Function):

Policy Function (управление политикой)

Charging Function (управление начислением платы)

HSS (Home Subscriber Server — сервер абонентских данных сети)

|  |  |
| --- | --- |
| E-UTRAN – Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (шабакаи универсалии радиоалоќаи заминӣ)  SAE (System Architecture Evolution)  EPC (Networked Packet Core Network)  (UE)-пользовательскими терминалами  (UP – User Plane) -передача пользовательских данных  (CP – Control Plane)-передача сигнальной информации  (RRM – Radio Resource Management): Управление радиоресурсами  MME (Узел Управления Мобильностью — Mobility Management Entity): | PWS (Public Warning System, система тревожного оповещения)  S-GW (Serving Gateway — обслуживающий шлюз):  P-GW (Пакетный шлюз — Packet Data Network Gateway):  PCRF (Узел выставления счетов абонентам — Policy and Charging Rules Function):  Policy Function (управление политикой)  Charging Function (управление начислением платы)  HSS (Home Subscriber Server — сервер абонентских данных сети) |