**Характеристики модуля VOCORD DigiFlow**

| **Параметр** | **Значение** |
| --- | --- |
| ЦПУ | Intel Core 2 Duo Intel Core Duo Intel Core Solo |
| Макс. объём оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддерживаемые модели камер | VOCORD NetCam L VOCORD NetCam H CCTV PAL видеокамера |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet WiFi WiMax EDGE/GPRS CDMA GSM CSD |
| Система климат-контроля | Обогреватель стекла Обогреватель радиатора Обогреватель блока питания |
| Класс пыле-, влагозащищенности по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Рабочий диапазон температур | от −45 до +45 °С |
| Электропитание | 50 Гц ~220 В ±10% перем. ток |
| Макс. рассеиваемая мощность при Т > 0 °С | Не более 60 Ватт |
| Макс. потребляемая мощность при Т < 0 °С | Не более 140 Ватт |
| Ширина×высота×глубина | 175×168×490 мм |
| Масса | Не более 10 Кг |
| Сертификация | Соответствие требованиям по безопасности и ЭМ-совметимости: ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.22-99 Класс Б ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 |