**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Эксплуатационный температурный диапазон | От -40°С до +55°С |
| Класс пыле- и влагозащищенности по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Габаритные размеры, мм | 160 х 200 х 98 |
| Масса нетто, кг | 1,1 |
| Средний срок службы | 5 лет |