

Схема зануления

Ro - сопротивление заземления нейтрали

Rh - расчетное сопротивление человека

1- магистраль зануления

2- повторное заземление магистрали

3- аппарат отключения

4- электроустановка (паяльник)

5- трансформатор